Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

от 09.06.2025 № 136

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Чепецкого сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области

на срок 5 лет до 2030 года

Книга 1: Утверждаемая часть

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чепецкого СП.

Таблица 2 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Ключи.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС (Гкал) | Часовой расход тепла общий(кал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |
| Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи | | | | | | | | | |
| Жилой фонд | | | | | | | | | |
| 1 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,5 | 1987 | 4211 | 909,54 | 20 | 0,031/  0,010 | 205,9/26 | 0,041 | 231,9 |
| 2 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,3 | 1987 | 4212 | 909,54 | 20 | 0,031/  0,010 | 203,0/26 | 0,041 | 229,0 |
| 3 | 18кв.ж.д. 70 лет Октября,1 | 1987 | 4354 | 909,54 | 20 | 0,031/  0,010 | 202,7/26 | 0,041 | 228,7 |
| 4 | 18кв.ж.д.Дружбы,1а | 1980 | 4226 | 969,7 | 20 | 0,022/  0,008 | 119,6/51 | 0,030 | 170,6 |
| 5 | 16кв.ж.д.Дружбы,1 | 1973 | 2960 | 733,8 | 20 | 0,021/  0,007 | 128,9/31 | 0,028 | 159,9 |
| 6 | Дорожная,4 | 1994 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,029/  0,010 | 162,6/55 | 0,039 | 217,6 |
| 7 | Дорожная,3 | 1994 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,028/  0,010 | 183,1/31 | 0,038 | 214,1 |
| 8 | Дорожная,5 | 1995 | 4928 | 843,18 | 20 | 0,028/  0,010 | 161,0/55 | 0,038 | 216 |
| 9 | 16кв.ж.д.Дружбы,2 | 1973 | 2995 | 727,7 | 20 | 0,051/  0,019 | 354,4/36 | 0,070 | 390,4 |
| 10 | 16кв.ж.д.Дружбы,3 | 1973 | 2952 | 726,3 | 20 | 0,041/  0,011 | 250,8/41 | 0,052 | 291,8 |
| 11 | 27кв.ж.д.Дорожная,1 | 1980 | 6372 | 1504,3 | 20 | 0,049/  0,019 | 302,5/78 | 0,068 | 380,5 |
| 12 | 27кв.ж.д.Дорожная,2 | 1980 | 6324 | 1541,7 | 20 | 0,051/  0,019 | 322,4/68 | 0,070 | 390,4 |
| **Итого по жилому фонду** | | | | | | | | 0,546 | **3027,5** |
| **Нежилой фонд** | | | | | | | | | |
| **Муниципальные бюджетные потребители** | | | | | | | | | |
| 15 | Школа на 320 мест | 1973 | 9228 | 1020 | 20 | /0,079 | 431,4/11 | 0,079 | 442,4 |
|  | школьная столовая |  |  |  |  | /0,011 | 0,0/65 | 0,011 | 65,0 |
| 16 | Детский сад на 140 мест | 1972 | 4486 | 560 | 22 | /0,055 | 296,0/10 | 0,055 | 306,0 |
| 17 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1973 | 411 | 130\* | 20 | 0,004/  0,0003 | 22,0/1 | 0,004 | 23,0 |
| **Итого по муниципальным бюджетным** | | | | | | | | 0,180 | **1001,0** |
| **Прочие потребители** | | | | | | | | | |
| 18 | Магазин | 1973 | 554 | 173\* | 15 | 0,010/  0,0008 | 42,7/3 | 0,008 | 45,7 |
| **Итого по прочим потребителям** | | | | | | | | **0,008** | **45,7** |
| **Итого по нежилому фонду** | | | | | | | | **0,188** | **1046,7** |
| **Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п. Ключи** | | | | | | | | **0,734** | **4074,2** |

Примечание: \* - расчетные значения параметров зданий по укрупненным показателям;

Таблица 3 – Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фонда п. Перекоп.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Строительный объем помещения (м.куб) | Площадь жилого здания (м.кв.) | Температура воздуха внутри помещения (0С) | Часовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал/час) | Годовой расход тепла на отопление/ГВС/вентиляцию (Гкал) | Часовой расход тепла общий(Гкал/час) | Годовой расход тепла общий (Гкал) |
| **Котельная ООО «СтройЖилКомплект» п. Перекоп** | | | | | | | | | |
| **Жилой фонд** | | | | | | | | | |
| 1 | 16кв.ж.д.,Школьная,1 | 1977 | 2935 | 817,2 | 20 | 0,030 | 168,3 | 0,030 | 168,3 |
| 2 | 22кв.ж.д.,Школьная,2 | 1980 | 3999 | 1069 | 20 | 0,031/  0,010 | 132,0/99 | 0,041 | 231,0 |
| 3 | 22кв.ж.д.,Школьная,3 | 1983 | 4012 | 1086 | 20 | 0,028/  0,010 | 113,8/99 | 0,038 | 212,8 |
| 4 | 2кв.ж.д.,Школьная,11 | 1961 | 411 | 95,7 | 20 | 0,005/  0,001 | 29,9/5 | 0,006 | 34,9 |
| 5 | 2кв.ж.д.,Школьная,12 | 1961 | 480 | 95,9 | 20 | 0,004/  0,002 | 32,8/2 | 0,006 | 34,8 |
| 6 | 2кв.ж.д.,Школьная,13 | 1964 | 404,1 | 83,3 | 20 | 0,04/  0,002 | 23,3/7 | 0,005 | 30,3 |
| 7 | 2кв.ж.д.,Школьная,14 | 1967 | 427 | 84,6 | 20 | 0,004/  0,001 | 23,9/7 | 0,005 | 30,9 |
| **Итого по жилому фонду** | | | | | | | | 0,134 | **743,0** |
| **Нежилой фонд** | | | | | | | | | |
| **Муниципальные бюджетные потребители** | | | | | | | | | |
| 8 | Школа-интернат | 1957 | 8998 | 1703 | 20 | 0,080/  0,00001 | 443,68/  0,02 | 0,080 | 443,7 |
| 9 | Пристрой к школе-интернат | 1990 | 3836 | 733,4 | 20 | 0,036 | 204 | 0,036 | 204 |
| 10 | Спальный корпус школы-интернат | 1966 | 7909 | 2205 | 20 | 0,073/  0,011 | 378/91 | 0,084 | 469 |
| 11 | Столовая школы-интернат | 1966 | 2608 | 559 | 20 | 0,065/  0,021/  0,010 | 125/326/86 | 0,096 | 537 |
| 12 | Гараж школы-интернат | 1960 | 1114 | 202,8 | 10 | 0,011 | 65 | 0,011 | 65 |
| 13 | Детский сад | 1989 | 1156 | 266,8 | 22 | 0,010 | 60 | 0,010 | 60 |
| 14 | Хоз. постройки школы - интернат (баня, прачечная, мастерская электриков, столярка) | 1957 | 1064 | 202 | 20 | 0,017/  0,005 | 87/40 | 0,022 | 127 |
|  | мастерская |  |  |  | 20 | 0,001 | 6 | 0,001 | 6 |
| **Итого по муниципальным бюджетным потребителям** | | | | | | | | 0,344 | **1911,7** |
| **Прочие потребители** | | | | | | | | | |
| 15 | Магазин | 1957 | 989,5 | 187,8 | 16 | 0,005 | 28,0 | 0,005 | 28,0 |
| **Итого по прочим потребителям** | | | | | | | | **0,005** | **28,0** |
| **Итого по нежилому фонду** | | | | | | | | **0,349** | **1939,7** |
| **Котельная ООО «СтройЖилКомплект»** **п. Перекоп** | | | | | | | | **0,483** | **2682,7** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_